Finite-Elemente-Baukasten FEMSET

J. Dankert_{RAHMEN2D}^{05.09.2006}

FEM-Berechnungsmodell

1 2 1 23 4

Knotenverformungen

Knoten

   1
   2
   3
   4

          Verschiebung  u

             0.000000000
             0.000000000
             0.000000000
             0.000000000

                             Verschiebung  v

                                3.666666667
                               -4.138142833
                               -4.138142833
                                0.000000000

                                                Biegewinkel phi

                                                  -0.035837341
                                                   0.008162659
                                                  -0.006230649
                                                   0.011758192

Schnittgroessen

Element  Knoten

    1    1
            2
    2    3
            4

                      Normalkraft

                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000

                                          Querkraft

                                        -183.3333333
                                        -183.3333333
                                         258.1095167
                                        -651.8904833

                                                            Biegemoment

                                                            220000.0000
                                                            0.000000000
                                                            0.000000000
                                                           -58790.96169

Verformtes System

Verschiebungen 26-fach vergroessert

1 23 4

Biegemoment

Querkraft